le fichier dirac permet de mesurer les modes de la salle
il s'agit d'une réponse impulsionnelle (pétard)

les fichiers gamme comportent une serie d'impulsions stimulées de fréquences hertz par hertz (attention il peut y avoir des doublons sur les impulsion) une analyse spectrale permet de trouver la frequence stimulée

il faut probablement les séparer par du silence pour augmenter la fenetre d'analyse spectrale afin d'avoir des largeurs modales exploitables pour en déterminer un rt60.

si question : zlayer83@gmail.com (arnaud GERMAN).